//RTL8188F_MAC_PHY_ForMPChip_v009
#[v1][Exact]#
#[2.4G][A]#
[1Tx] 0xe08    0x0000ff00         0 0 22 0 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={1M}
[1Tx] 0x86c    0xffffff00         22 22 22  0 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={11M 5.5M 2M}
[1Tx] 0xe00    0xffffffff         21 22 22 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={18M 12M 9M 6M}
[1Tx] 0xe04    0xffffffff         19 20 21 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)={54M 48M 36M 24M}
[1Tx] 0xe10    0xffffffff         20 22 22 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS3 MCS2 MCS1 MCS0}
[1Tx] 0xe14    0xffffffff         20 20 21 22 // TXAGC codeword (H-byte->L-byte)=HT_{MCS7 MCS6 MCS5 MCS4}
#[END]#
0xffff 0xffff
